주기기 운전정보 모니터링 시스템 과업내역서

1

경기그린에너지 주요설비 개요

□ 대지면적	20,405m2
□ 주요설비	연료전지 : 58.8MW (2.8MW × 21기)
	주변설비 : 수변전설비 GIS 170KV 1식, 열교환기(HRU) × 21기

2

과업내역

가. 하드웨어 공급

- 서버, 클라이언트(2대), 프린터(1대), Gateway(공통 사용 가능시 1대 사용가능), Hub,

Rack, 책상 등

- 제품설명회(10/23)시 하드웨어 구성도 및 사양서 제출 및 설명

나. 소프트웨어 공급 (Tag 수량 : 20,000Tag 이상)

- 운전정보 통합관리 시스템 구축관련 소프트웨어 등

- 제품설명회(10/23)시 소프트웨어 구축 가능 기능 설명

(사업자 선정시 설명기능 구현 하여야 함)

다. 운전화면 구성(총 110장 이내)

- Main 운전화면 1장

- 보조설비 운전화면 1장

- 연료전지 운전화면 5장 이내 × 21개호기(21개호기 동일화면)

라. 기타 화면

- Trend 기능 화면(Tag Group별)

마. 보고서 기능

바. 기능 Test 및 사용자 교육

첨부 : 시스템 구성도 --- 1부. 끝.